**项目报价函**

重庆城市管理职业学院：

我方收到 （项目名称）的采购邀请，知晓并完全响应采购方案要求。经我单位详细研究，决定参加该项目的报价。

1、愿意按照下述要求执行，报价为一口价，包含安装、运输、人工、税费等一切费用，人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方承诺：本次报价的有效期为90天。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 | 盖章 | 报价人及联系电话 |  | 报价时间 |  |

1. **采购清单：**

（货物类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参考图片 | | 主要技术参数及功能要求（包括性能、材料、结构、外观、安全等） | | 数量/单位 | 限单价 | 合计金额（元） |
| 心理中心 | 心理中心  文化墙 |  | | 尺寸：字 252.5\*25.1cm；logo101\*19cm；  奖状106.7\*42.9cm  制作工艺：  （1）字 17mmpvc＋3mm亚克力  （2）logo奖状17mm PVC+3mm亚克力UV  安装标准：玻璃胶墙面固定安装 | | 1套 |  |  |
| 心理中心  文化墙 |  | | 尺寸:树 144.8\*105.5cm；树牌 19.2\*8.3  文字展板 152.4\*70cm  制作工艺：   1. 树17mmpvc＋3mm亚克力UV； 2. 树牌 3mm亚克力UV；   （3）展示展板17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 心理中心简介及专家介绍墙 |  | | 尺寸:285\*120cm  制作工艺：  （1）底板元素17mmpvc＋3mm亚克力UV；  （2）展示展板17mmpvc＋3mm亚克力UV；  （3）展示照片3mm亚克力UV基础；  （4）画面磁吸制作，照片可更换  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 心理中心  文化墙 |  | | 尺寸:329.2\*103.4cm  制作工艺：  （1）底板元素17mmpvc＋3mm亚克力UV；  （2）展示展板17mmpvc＋3mm亚克力UV；  （3）画面磁吸制作，照片可更换  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 心理中心  内墙氛围 |  | | 尺寸:133.5\*106.8cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 心理中心  内墙氛围 |  | | 尺寸:260\*157.5cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 心理中心  内墙氛围 |  | | 尺寸:145.6\*75.7cm 六边形27.3\*23.5cm；  制作工艺：  （1）17mmpvc＋3mm亚克力；加字模  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 心理中心  工作职责 |  | | 尺寸;193.3\*121cm；  制作工艺：  （1）17mmpvc＋3mm亚克力；加字模  安装标准：采用亚克力胶粘贴与墙面 | | 1套 |  |  |
| 心理中心  各功能室管理简介及制度 |  | | 尺寸 131\*105cm；  制作工艺：  （1）17mmpvc＋3mm亚克力；  安装标准：采用玻璃胶粘贴与墙面 | | 17块 |  |  |
| 学生工作事务部 | 社区辅导员  文化墙 |  | | 尺寸:画面 159.3\*104.6cm图89.6\*69.1cm  制作工艺：   1. 整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；   （2）制作亚克力相框，照片可更换  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 3套 |  |  |
| 一站式服务  大厅背景墙 |  | | 尺寸；logo 211.8\*40cm 字 544.3\*90  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 一站式服务  大厅文化氛围（改会议室外墙） |  | | 尺寸；800\*49cm  制作工艺：  （1）整体19mmpvc亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 档案室制度 |  | | 尺寸；展板 60\*36.4cm 装饰157.6\*25.7cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装 | | 1套 |  |  |
| 党建文化墙 |  | | 尺寸；480\*110cm  制作工艺：  （1）底板元素17mmpvc＋3mm亚克力UV；（2）主题字：17mmpvc＋3mm亚克力UV；  （3）展示展板17mmpvc＋3mm亚克力UV；  （4）制作亚克力相框，照片可更换  安装标准：玻璃胶墙面固定安装  制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 户外落地字 | 0f99d17c103e5eb1b7d80a027e9a6e7 | | 尺寸；630\*65cm  制作工艺：  （1）2+2PVC字加竖型支柱，2+2亚克力面板加长条方盒。 | | 1套 |  |  |
| 学生工作事务部背景墙 |  | | 尺寸；400.2\*579.4cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 学生社区突发事件应急处置流程 |  | | 尺寸:200\*112.5cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力背喷白UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装 | | 3套 |  |  |
| 休闲区创客中心 | 创客空间标语 |  | | 尺寸；446.9\*139.7cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 创客空间标语 |  | | 尺寸；961.3\*146.7cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 共享健身房制度 |  | | 尺寸；101.8\*72.7cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装 | | 2套 |  |  |
| 共享健身房  文化墙 |  | | 尺寸：211.7\*131.5cm  制作工艺：  （1）室内普通手绘；  （2）面层人形元素17mmPVC加3mm亚克力UV  安装标准：玻璃胶墙面固定安装，制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 共享健身房  标语 |  | | 尺寸；459.3\*110.2cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装，制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 休闲区标语 |  | | 尺寸；774.1\*151.8cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装 | | 1套 |  |  |
| 休息区标语 |  | | 尺寸；512.8\*98.7cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装 | | 1套 |  |  |
| 排练室标语 |  | | 尺寸；603.7\*72cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装 | | 1套 |  |  |
| 创客空间标语 |  | | 尺寸；474.8\*93.1cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 1套 |  |  |
| 二级学院 | 二级学院辅导员办公室文化墙 |  | | 尺寸；logo 60\*60cm 字260-480\*40cm  制作工艺：   1. Logo 17mmpvc＋3mm亚克力UV； 2. 字 17mmpvc＋3mm亚克力UV   安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 8套 |  |  |
| 党团活动室标语 |  | | 尺寸:310.8\*36.3cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 7套 |  |  |
| 辅导员工作室标语 |  | | 尺寸: 377.6\*90.7cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 7套 |  |  |
| 辅导员工作室标语 | IMG_256 | | 尺寸: 377.6\*90.7cm  制作工艺：  （1）整体17mmpvc＋3mm亚克力UV；  安装标准：玻璃胶墙面固定安装、制作安装模具 | | 7 |  |  |
| 户外不锈钢 | 学院上墙LOGO |  | | 尺寸：logo 48\*48cm 字260-480\*40cm  制作工艺：   1. 字采用201#80丝厚不锈钢切割焊接，侧面厚度20mm金属立体字，内部填充PVC安装物；加字模 2. Logo采用是拉丝不锈钢单片UV粘贴侧边201#80mm厚不锈钢切割焊接，侧面厚度20mm拉丝不锈钢；加模   安装标准：采用结构胶粘贴与墙面 | | 8组 |  |  |
| 学生活动中心大门标识 |  | | 尺寸：一组字 60\*30\*2cm  制作工艺：   1. 采用201#80丝厚不锈钢切割焊接，侧面厚度20mm金属立体字，内部填充PVC安装物；加字模   安装标准：采用结构胶粘贴与墙面 | | 13组 |  |  |
| 学生工作事务部不锈钢标牌 |  | | 尺寸：90\*60cm  制作工艺：  （1）拉丝不锈钢UV盒子  安装标准：采用结构胶粘贴与墙面 | | 1块 |  |  |
| **小计** |  | |  | |  |  |  |  |
| **合计** | **人民币大写：** | | | | |  |  |  |

1. **质量保证及售后服务：**

2024年11月初验收。

1. **其他说明或记载（附营业执照并加盖公章）：**